海森印刷科技滨海有限公司

出货检验报告

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客户名称 | 鸿洋 | 物料编码 | 33-238495  | 物料名称 | 50#双透标签 |
| 规格型号 | 210\*280mm | 出货数量 | 440 | 单位 | pcs |
| 订单号 | 14188 | 批号 |  | 备注 |  |
| 生产日期 |  2024-1-18 | 检验日期 | 2024-1-18 | 检验数量 | （下面抽样数量） |
| 检验依据 | Q/HR0903001-2009 | 抽样方案 | G/T2828　 一般Ⅱ检验水平一次抽样方案 ■正常 □ 加严 |
| 检验记录 |
| 检验项目 | 检验水平 | AQL | 抽样数 | 规格值 | 公差值 | 单位 | 检查工具 | 检验结果 | 不良数 | 判定 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 尺寸检查 | 1 | S-1 | 2.5 | 5 | 210 | ±5mm | mm | 尺子 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 0 | 合格 |
| 2 | S-1 | 2.5 | 5 | 280 | ±5mm | mm | 尺子 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 0 | 合格 |
| 检验项目 | 检验水平 | AQL | 抽样数 | 检验标准 | 检查工具 | 检验结果 | 不良数 | 判定 |
| 外观检查 | 外观颜色 | 一般Ⅱ级 | 0.65 | 5 | 样品 | 色稿 | OK | 0 | 合格 |
| 模切 | 0.65 | 5 | 样品 | 刀模图 | OK | 0 | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验项目 | 抽样数 | 检验标准 | 检查工具 | 检验结果 | 不良数 | 判定 |
| 备注 |  |
| 包装检查 | 包装数量正确，无错装，标识(物料信息和环保标识)清晰、正确。 | 目视 | 包装完好、无破损 | 合格 |
| 环保符合性 | 符合环保要求。 |  |
| 最终判定 | √合格 □不合格. |
| 检验/日期 | 2024-1-18 | 审核/日期 | 2024-1-18 | 批准/日期 | 2024-1-18 |

 审核：刘广芹 拟定：刘清清